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ДОННЫЕ КЛАПАНЫ СЕРИИ EURO-100

Донные клапаны (Bottom valve, Foot valve) серии EURO-100 являются запирающими устройствами, устанавливаются в донной части полуприцепа-цистерны или автоцистерны и предназначены для слива или налива светлых нефтепродуктов. Клапаны соответствуют европейскому стандарту CEN TC 296/WG4 и международному стандарту ADR / ДОПОГ Класс 3
.
Краткие технические характеристики:

· Номинальный размер 

4” (DN100)
· Рабочее давление        

5 бар

· Максимальное давление

25 бар

· Максимальная пропускная

способность


2500 л/мин

· Материал конструкции

анодированный алюминиевый сплав

· Места уплотнений


Viton®
· Операционное давление

4 бар

· Температура эксплуатации
- 25(С … +70(С

Донный клапан серии EURO-100:

· Оборудован возвратной пружиной;

· Техническое обслуживание клапана может производится изнутри отсека цистерны;

· В конструкции предусмотрен паз, по которому в случае аварии произойдет скалывание нижней части клапана;

· Контактная часть фланцев с проточками для надежного прилегания уплотнений;

· Предусмотрена возможность, при необходимости, открытия клапана вручную;
· Сетчатый фильтр грубой очистки из нержавеющей стали;

· С термическим сбросовым клапаном (опция только для сбалансированных клапанов).

	Дополнительные свойства:

· сбалансированный или несбалансированный по давлению;

· с последовательным подключением к пневмомагистрали;

· с ответным фланцем и прямоугольным контрфланцем с прокладкой;

· с аварийным сбросовым клапаном.
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	EURO-100-1
	EURO-100-2


Модели:
EURO 100-1

4” (несбалансированный по давлению)

EURO 100-1-S
4” последовательного подключения (несбалансированный по давлению)

EURO 100-1-В

4” (сбалансированный по давлению)

EURO 100-1-BS
4” последовательного подключения (сбалансированный по давлению)

Суперкомпактные модели:
EURO 100-2

4” (несбалансированный по давлению)

EURO 100-2-S

4” последовательного подключения (сбалансированный по давлению)

EURO 100-2-В

4” (несбалансированный по давлению)

EURO 100-2-BS
4” последовательного подключения (сбалансированный по давлению)

API АДАПТЕРЫ ДЛЯ НИЖНЕГО НАЛИВА - СЛИВА НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Предназначены для регулирования потока жидкости продукта в процессе погрузочных и разгрузочных операций на автоцистернах. Соответствуют стандарту API RP 1004.

Краткие технические характеристики:

· Номинальный размер



4” (DN100) c фланцем TTMA 

· Рабочее давление



5 бар

· Максимальная пропускная способность

2500 л/мин

· Материал конструкции 



алюминиевый сплав

· Уплотнения 




Viton®
· Температура эксплуатации


– 30(С … + 70(С


· Соответствуют стандартам CEN/TC, ADR класс 3 и API RP 1004 

· Высокая пропускная способность

· Легкий вес

· Детали работающие под нагрузкой изготовлены из нержавеющей стали

· Рычаг управления, изготовлен из сверхпрочного материала «Duratuff» ®
Модели:

· 897-В 
-
с ручкой и смотровым окном; контактная часть бронзовая

· 897
-
с ручкой; контактная часть бронзовая

· 897-NB 
-
со смотровым окном, контактная часть бронзовая
Крышки пылезащитные с зажимными кулачками TWIN-KAM:

· 873
-
4” алюминиевая крышка с двумя зажимными кулачками TWIN-KAM
· 874
-
4” крышка из материала «Duratuff»® с одним кулачком TWIN-KAM
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	861
	897-B
	897-NB


Дополнительная арматура:

· H70532
-
cмотровое стекло с 4” фланцем ТТМА

· NC4-0007
-
алюминиевый 4” ТТМА фланец

· NC2-0174
-
алюминиевый переходник: 4” ТТМА фланец Х 3” квадратный фланец

КЛАПАНЫ РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ 

Пневматические клапаны отвода паровоздушной смеси предназначены для соединения каждого отсека с линией рециркуляции полуприцепа-цистерны. Обеспечивают эффективное закрытие отсека во время транспортировки и открывание во время погрузки или разгрузки с целью пропуска паровоздушной смеси (ПВС) в замкнутую систему рециркуляции. Конструкции клапанов соответствуют требованиям CEN TC 296/WG4 и ADR / ДОПОГ Класс 3.
Краткие технико-эксплуатационные характеристики клапанов:

· Номинальный размер


3”((80мм) для 16” и 20” загрузочных крышек
· Материал конструкции


алюминий / отдельные части из нерж. стали

· Давление при тестировании

50 кПа

· Температура эксплуатации

-30 (С … +70 (С

· Пропускная способность


950 м3/час при 55 кПа

· Давление в пневмосистеме

2 … 7 бар

· Фланец




3” TTMA и/или 3” TW, или резьбовой 1986 серии

· Защита от опрокидывания

· Срабатывание на открытие при вакууме
60 Мбар

· Уплотнения



Viton® 
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	1985-3”
	1986-3”
	1995-3”
	1998-5”х4”


Опции для клапанов:

· TW

-
стандартный клапан с 3” фланцем TW( 
· ТТ

-
стандартный клапан с 3” фланцем TTMA** 

· F

-
огнепреградитель (ОП) для патрубка, сообщающегося с атмосферой

· S

-
с пневмо-фитингами для последовательного соединения

· PR

-
дополнительное устройство дыхания с защитой от опрокидывания
· TW-D-2
-
компенсационный клапан с огнепреградителем и 3” TW* фланцем 

· TTD
-
компенсационный клапан с огнепреградителем и 3” TTMA** фланцем

Принадлежности:

· LC-94021   -
гофрированный патрубок из маслобензостойкой резины, L=150 мм

· LC-94022
-
хомут для патрубка LC-94021 
· Н70208М
-
алюминиевый 3” TTMA фланец

· Н70303М
-
стальной 3” TTMA фланец 

АДАПТЕРЫ РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
Одни из важнейших узлов, обеспечивающих рециркуляцию паров топлива во время погрузо-разгрузочных операций - адаптеры отвода паровоздушной смеси (ПВС) - устанавливаются в конце магистрали и предназначены для присоединения специального рукава. Конструктивно они представляют собой адаптер с клапанным устройством тарельчатого типа, пропускающим ПВС при присоединения специальной муфты-переходника. Конструкции адаптеров соответствуют требованиям CEN TC 296/WG4 и ADR / ДОПОГ Класс 3.
Характеристики:

· Номинальный размер

-
4” (100мм)

· Материал конструкции

-
алюминиевый сплав
· Давление



-
20 кПа (200 Мбар)

· Контактные части:

Со стороны рукава


-
4” Камлок-адаптор 

Со стороны цистерны

-
4” TTMA фланец  (633-LVH) 4” BSPP-F (611-Т)

· Максимальная пропускная способность

Загрузка
-
46000 л/мин при 69 кПа

Разгрузка 
-
17000 л/мин при 69 кПа

· Уплотнения 


-
Viton®

· Пневмопереключатель

-
стандартно только для мод. 633-LVH
· Смотровое окно


-
стандартно только для мод. 633-LVH
· Выжимной палец


-
стандартно только для мод. 633-LVH
Модели адаптеров:
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	633-LVH 4”
	611-T 4”


Адаптер 633-LVH 4” является новой разработкой Civacon в области усовершенствования технологии погрузо-разгрузочных операций при перевозках опасных грузов. Конструктивными особенностями данной модели являются наличие двух смотровых окон, дренажного отверстия для слива конденсаста, а также топлива в случае нештатного выброса в систему газооборота автоцистерны.
Благодара оригинальной конструкции корпуса, адаптер обеспечивает очень высокую (до 40 м3) пропускную способность для ПВС в сочетании с минимальной разницей между давлением внутри резервуара и атмосферным давлением. Результатом является отсутствие выбросов ПВС в атмосферу через дыхательные устройства отсеков.
Дополнительные аксессуары к адаптерам:

· 1711-T 
-
Крышка пылезащитная 4”

· 100

-
Клапан воздушного переключения стандартный
· 101

- 
Клапан воздушного переключения для 633-LVH
МУФТЫ-ПЕРЕХОДНИКИ
Предназначены для надежного присоединения рециркуляционного адаптера автоцистерны к рукаву, соединяющему автоцистерну и резервуар АЗС или сепаратор наливного терминала в замкнутую систему обмена ПВС. Конструкции муфт соответствуют требованиям CEN TC 296/WG4 и ADR / ДОПОГ Класс 3
Муфты присоединительные используются во время так называемой «Стадии 1» технологии рециркуляции ПВС (в момент разгрузки автоцистерны на АЗС) и «Стадии 2» (при погрузочных операциях на терминале). 
Модели:

· Муфта c выжимным пальцем и патрубком для рукава - 633-СV 3”x3”, 4”x4”, 3”x4”

· Муфта с выжимным пальцем, подпружиненной тарелкой и патрубком - 633-CPP 3”x4”, 4”x4”

· Муфта с выжимным пальцем, подпружиненной тарелкой и фланцем TTMA - 633-СРР-FT 4”x 4”
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	633-CPP 4”x4”
	633-CV 4”x3”


· Номинальные размеры


-
3” и 4”

· Материал конструкции


-
алюминий

· Рабочее давление



-
20 кПа (200 мБар)

· Контактная часть:

Со стороны цистерны


-
3” или 4” Камлок

Со стороны рукава


-
3”, 4” патрубок с насечками или 4” TTMA 
· Снижение давления во время погрузки
-
1,5 кПа (15 Мбар) при 2500 л/мин на 3 отсека 

ГРАВИТАЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ 
ДЛЯ СЛИВА НЕФТЕПРОДУКТОВ
Переходники гравитационные серии 871 предназначены для использования с API адаптерами при разгрузке автоцистерн при сливе на АЗС. Переходник стыкуется с адаптером API в процессе разгрузочных операций. Все переходники снаряжаются антивибрационными прижимными ручками TWIN-КAM.

Краткие технические характеристики:

· Материал



-
алюминий

· Рабочее давление

-
5 бар

· Уплотнение


-
Viton
· Температура эксплуатации
-
-30(С … +70(С

· Соответствует стандартам API-RP 1004, CENT TC 296, ADR / ДОПОГ класс 3
Модели:
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	871-A 4” x 3”
	871-B 4” x 3”
	871-DB 4” x 3”
	871-EDB 4” x 4”


· 871-А
4”API c ручкой x 4” или 3” адаптор KAMLOK
· 871-AI 
4”API c ручкой x 4” или 3” адаптор KAMLOK. Со стороны API дополнительно снабжен выжимным рычагом, активирующим пневмопереключатель мод. 100
· 871-B
4”API с ручкой x 4” муфта KAMLOK
· 871-С
4”API с ручкой х 4” патрубок для рукава
· 871-DB
4”API с ручкой x 3” BSPP (внутренняя цилиндрическая резьба)

· 871-EDB
4”API х 4” BSP (внутренняя коническая резьба), предназначен для использования с API адаптерами без ручки.
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО 

ОПЛОМБИРОВАНИЯ АВТОЦИСТЕРН ( SCS )

Предназначена для контроля за перевозками жидких грузов в автоцистернах имеющих до 12-ти секций. Исключает использование метрштоков, калибровочных планок и необходимость открывания / закрывания люков. Электронные сенсоры контролируют доступ к грузу в отсеках цистерны от момента погрузки до момента слива на АЗС. SCS через специальный интерфейс может быть подключена к глобальной системе позиционирования GPS.

Функции

После завершения погрузки, когда API адаптеры уже закрыты, происходит электронное «опломбирование» цистерны. Поэтому количество груза всегда соответствует накладным документам, что позволяет избегать повторного измерения и сокращает время приема и разгрузки.

В случае, когда открывается один из люков или API адаптеров в процессе перевозки, это отображается на мониторе с указанием времени и места проникновения. В данном случае водителю будет отказано в разгрузке. Таким образом, система позволяет не только предотвратить хищения груза при перевозке, но и сохранить его качество.

Кроме указанной функции опломбирования, система выполняет и обычные функции:

- предотвращение перелива

- наличие остатков топлива в отсеках

Вся информация из монитора может быть распечатана на принтере.

Компоненты:

1. Датчик люка. Определяет закрыт или открыт люк.

2. Датчик предотвращения перелива. Крепится на своде отсека. Определяет наличие жидкости (ее отсутствие) на заданном уровне. Совместим для работы со стационарными мониторами (CEN), установленными на терминале.

3. Датчик донный (ROM). Определяет наличие или отсутствие жидкости.

4. Двойной датчик в API адаптере определяет открыт или закрыт клапан адаптера, а также – наличие или отсутствие в нем жидкости.

5. Электронный блок. Включает в себя монитор с ЖК-дисплеем (LCD). На него выводится вся информация об автоцистерне. Автоматически включается при любых изменениях.

6. Блок питания. Желательно иметь дополнительный источник питания 3415-E. На случай отключения автомобильного аккумулятора.

7. Принтер и / или GPS.

Рисунок 1. Взаимодействие компонентов SCS



Технические данные:
Питание


12-24 В, набор батареек 1,4 А/ч

Стандартные сенсоры

Оптические 2-х и 5-и проводные
Дополнительные сенсоры
Датчик движения крышки люка и API адаптера

Вход / выход


16 портов 14В, 300 мА

Память



128 КБайт

Часы



Встроенные электронные часы с датой
Дисплей


4 х 40 (8 х 40) буквенно-цифровой, ЖК дисплей
Температура


Рекомендованная температура эксплуатации -20°С … +60°С
Пример расчета количества компонентов комбинированной системы (нижний налив, контроль наличия остатков топлива, предотвращение перелива, электронное опломбирование) для 4-х отсечной цистерны:

[image: image18.emf]Кол-во Позиция Описание

4 897-SCS 4" API адаптер с двойным датчиком

1 3450-E SCS-Принтер

1 3400E SCS Монитор

4 1000E ROM донный сенсор

4 1111E Датчик предотвращения перелива

4 1710E Датчик крышки люка

4 1710E-CK Набор соединителей





Панель И ПУЛЬТ управления 
Предназначены для управления пневматическими клапанами автоцистерны, осуществления визуального контроля состояния клапанов автоцистерны во время операций налива-слива. В зависимости от пневматической схемы панель (PCU) также как и пульт управления (PCR) осуществляет контроль подсоединения шланга рециркуляции и устройств системы предотвращения перелива к автоцистерне.
Панель управления (PCU) имеет индикаторы совмещенные с кнопками управления пневмоклапанами, а PCR – раздельные. Обе системы контролируют рабочее давление в пневмосистеме – при неисправностях или падении давления все пневмоклапаны автоматически закроются.
В комплект управления PCR / PCU входят:
- Блок кнопок для управления отсеками цистерны с индикаторами (красный/зеленый)
- Регулятор давления с манометром и пневмофильтр

- Переключатель «Старт» / «Стоп» с индикатором

- Кнопка аварийного выключения «Стоп», размещаемая снаружи рабочего шкафа.
Краткие технико-эксплуатационные данные:
	Наименование
	PCR
	PCU

	Рабочее давление в пневмосистеме
	6-8 Бар

	Давление, при котором происходит автоматическое закрытие всех клапанов
	4,5 Бар

	Количество отсеков 
	1-12
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	Блок пневмоуправления на 3 отсека
Airman-3
	Пульт пневмоуправления на 4 отсека

PCR-441Q


КРЫШКА ЛЮКА АВТОЦИСТЕРНЫ
Предназначена для осуществления операций налива нефтепродуктов в отсеки цистерны посредством технологии верхнего налива, а также запирания и опломбирования перевозимого продукта во время транспортировки. 

Все модели крышек проходят испытания и соответствуют требованиям API-RP 1004, CENT TC 296, ADR / ДОПОГ класс 3.

Функции крышки становятся комбинированными в зависимости от компоновки различным оборудованием, таким как:
- клапан дыхательный с огнепреградителем и защитой от опрокидывания
- клапан рециркуляции паровоздушной смеси (ПВС)

- датчик предотвращения перелива

- PAF (Pressure Activated Filcover) - устройство аварийного сброса давления
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	Крышка горловины с PAF в сборе
модель Super Lite 58-00-27/D
	Крышка горловины с клапаном дыхания

в сборе модель КВ-4112


Краткие технико-эксплуатационные данные:
	Наименование
	Модели c PAF
	Другие модели

	Номинальный размер
	16” ((400 мм) или 20” ((500 мм)

	Размер заливной горловины
	10” ((250 мм)
	10” ((250мм) 20” ((500мм)

	Тип крепления крышки к монтажному кольцу
	Болтовой
	Болтовой или стяжной хомут

	Давление аварийного открытия PAF
	210 … 475 мБар
	–

	Максимальная пропускная способность при аварийном срабатывании PAF
	7000 м3/час при 350 мБар
	–

	Материал конструкции
	Алюминиевый сплав или оцинкованная сталь

	Материал монтажного кольца
	Алюминий h=90 мм, s=6-8 мм или Сталь h=76 мм, s=6 мм

	Материал уплотнений
	Акрило-нитрил или Viton

	Температура эксплуатации
	от – 30( С до + 70( С

	Безопасность эксплуатации
	Закрытие крышки в 2 стадии, автоматический замок

	Дыхательный клапан
	NV-2001 с защитой от опрокидыания и ОП


LIBERTY® – Системы КОНТРОЛЯ 
и предотвращения ПЕРЕПОЛНЕНИЯ 
Во время заполнения отсека автоцистерны с помощью нижнего налива, люк наверху цистерны остается закрытым - этом заключается основное преимущество нижнего налива. Возможный недостаток такого способа заключается в невозможности визуально контролировать уровень наполнения отсека и, следовательно, предотвратить возможное переполнение. Система предотвращения переполнения призвана устранить этот недостаток.

Возможность переполнения возникает в результате многих причин:

- сбой счетчика уровня наполнения;

- ввод неверного объема жидкости в счетчик наполнения;

- наличие остатка топлива от предшествующего налива;

- ошибка оператора при попытке заполнить отсек дважды.

Системы предотвращения переполнения разработаны как вторичное устройство экстренного прекращения налива в случае механических и иных непредвиденных обстоятельств, потенциально способных привести к аварийному переливу жидкости. Эти системы разработаны таким образом, чтобы определить максимально допустимый уровень жидкости в отсеке и автоматически отключить насос.
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Рис.1.  Пример участка налива, оборудованного электронной системой предотвращения переполнения. Монитор Liberty 8500-Е

Почти все существующие в настоящее время системы включают в себя похожие устройства и предусматривают похожие функции. Прежде всего, это зонд или сенсор, устанавливаемый наверху отсека. Стандарт АПИ предусматривает функцию самоконтроля для данного устройства. Таким образом, оператор может быть уверен, что система функционирует правильно еще перед началом загрузки.
В целом, система предотвращения переполнения состоит из двух компонентов – стационарного, размещаемого на островке налива и ответного, размещенного на автоцистерне оборудования и подключаемого во время операции налива. Далее мы подробно остановимся на решениях для автомобильной части системы.
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ПЕРЕПОЛНЕНИЯ OPW-CIVACON™ Liberty® 

ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ ЦИСТЕРН
Принцип работы оптической системы. Импульсный электрический сигнал определенной амплитуды генерируется контрольным монитором и передается на сенсор(ы). Внутри сенсора электрический сигнал преобразуется в инфракрасный световой сигнал, создаваемый светоизлучающим диодом (LED). Импульсный световой сигнал направляется на стеклянную призму, установленную на конце оптического сенсора CIVACON. В сухом состоянии призмы, световой сигнал отражается в призме и попадает на фотодиод сенсора. Световой сигнал, затем, преобразуется в электрический сигнал и посылается на следующий сенсор или на контрольный монитор. Приемопередатчик на контрольном мониторе сопоставляет сигнал, отправленный на сенсор(ы) с полученным сигналом и после сопоставления сигналов реле контрольного монитора включают подачу или продолжение подачи жидкости. При этом индикатор, установленный на мониторе, позволяет визуально определять состояние сенсоров. 

В случае попадания жидкости на сенсор, световой сигнал отражается внутрь цистерны и не попадает на фотодиод. Таким образом, сигнал от сенсора на монитор прекращается, и реле останавливают подачу жидкости в цистерну. Дополнительный индикатор, установленный на контрольном мониторе позволяет визуально определить "запрещение налива". Продолжение налива может быть продолжено если уровень жидкости в отсеке ниже уровня сенсора. 

Сенсоры подключены с помощью проводов к розетке, монтируемой на борту автоцистерны. Перед наливом, к ней присоединяется кабель системы предотвращения переполнения, одновременно выполняющий функцию заземления.

Кабель соединен с монитором системы предотвращения переполнения, установленным на островке налива. Согласно положениям АПИ, монитор посылает электронный сигнал всем сенсорам отсеков. В нормальных условиях, если сенсор находится в сухом состоянии, сигнал монитора преобразуется и посылается на монитор, сигнализируя, что сенсор находится в сухом и рабочем состоянии. После этого монитор посылает сигнал на счетчик или насос, разрешая процесс налива жидкости. Если возвратный сигнал от сенсора на монитор не преобразуется, преобразуется неправильно или не посылается совсем, это означает либо мокрый сенсор, либо неисправность системы. В этом случае монитор посылает сигнал на насос или счетчик и налив либо не начинается, либо прекращается в доли секунды. После своего появления, системы предотвращения переполнения стали надежным инструментом предотвращения бесчисленных аварийных ситуаций, по праву занимая свое важное место во всей технологии нижнего налива.
Задачи, решаемые различной компоновкой оборудования

1. Комбинированная автономная система предотвращения переполнения и контроля остатков продукта в отсеках – ROM-II. Используя бортовой монитор ROM 3208-E контролируются следующие ситуации:

1.1 В случае ситуации перелива верхний датчики подает сигнал на бортовой монитор, который через соленоидный клапан закроет донный клапан. 
1.2 В случае обнаружения остатков продукта перед наливом, донные датчики подадут сигнал на бортовой монитор, который, воизбежание переполнения или смешивания топлива, закроет донный клапан через соленоидный клапан. В этом случае бортовой таймер разрешит налив только через 40 минут.
1.3 Присоединение розетки АПИ (4100-Е), установленной на автоцистерне, посредством кабеля и вилки со стационарным монитором (напр. 8500-Е, см. рис. 1), установленном на наливном островке – указанные ситуации будут также контролироваться со стороны контролирующих систем терминала. В случае переполнения также будет отключена насосная станция терминала.
2. Автономная система контроля остатков продукта в отсеках - используя бортовой монитор ROM 3208-E контролируются следующие ситуации:
2.1 В случае обнаружения остатков продукта перед наливом, донные датчики подадут сигнал на бортовой монитор, который, воизбежание переполнения или смешивания топлива, закроет донный клапан через соленоидный клапан. В этом случае бортовой таймер разрешит налив только через 40 минут.
3. Автономная система предотвращения переполнения – ROM-I – использует бортовой монитор 3100-Е, который контролирует следующие операции:
3.1 В случае ситуации перелива верхний датчики подает сигнал на бортовой монитор, который через соленоидный клапан закроет донный клапан. 

3.2 Присоединение розетки АПИ (4100-Е), установленной на автоцистерне, посредством кабеля и вилки со стационарным монитором (напр. 8500-Е, см. рис. 1), установленном на наливном островке – указанные ситуации будут также контролироваться со стороны контролирующих систем терминала. В случае переполнения также будет отключена насосная станция терминала.
4. Автономная система предотвращения переполнения при перегрузке продукта из автоцистерны в прицеп вне терминала  использует также бортовой монитор 3100-Е
5. «Пассивная» система предотвращения переполнения – включает в себя только комбинацию из датчиков, соединенных с АПИ розеткой. Данная система контролирует ситуацию переполнения в автоцистерне и отключает насосную станцию терминала.
Датчик ограничения налива





Донный  датчик (ROM)





Адаптер API





Датчик API


(двойной)





Рисунок 2. Компоненты SCS
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ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ


ЖИДКИХ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 





OPW Fluid Transfer Group Europe BV


PO Box 32, 2150 AA Nieuw Vennep, 


The Netherlands


Tel. +31 (0)252 660 300, Fax +31 (0)252 687 258


� HYPERLINK "http://www.opw-ftg.nl" ��http://www.opw-ftg.nl�     


e-mail: info@opw-ftg.nl





ООО ОПВ-Сивакон Руссиа


197373, Санкт-Петербург,  


пр. Обуховской обороны, д. 76, офис 426


тел. (812) 337-6704, тел/факс (812) 337-6705


� HYPERLINK "http://www.opw-civacon.ru" ��http://www.opw-civacon.ru� 


e-mail: sales@opw-civacon.ru








� - с 1996 г. Российская Федерация присоединилась к конвенции ADR / ДОПОГ


(   примечание: Tank Wagen (нем.), цистерна. Dокруж. по центрам болтов = 130 мм, Dотв. под болт = 8 х 11,1 мм.


**  примечание: Tank Truck Manufacturers Assotiation (англ.), Ассоциация производителей автоцистерн, США. Dокруж. по центрам болтов = 123,8 мм, Dотв. под болт = 8 х 11,5 мм
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		Кол-во		Позиция		Описание		Net price		Sub-Total		Цена		Сумма

		4		897-SCS		4" API адаптер с двойным датчиком		406.00		1624.00		730.80		2923.20

		1		3450-E		SCS-Принтер		1600.00		1600.00		2880.00		2880.00

		1		3400E		SCS Монитор		3970.00		3970.00		7146.00		7146.00

		4		1000E		ROM донный сенсор		88.00		352.00		158.40		633.60

		4		1111E		Датчик предотвращения перелива		107.78		431.11		194.00		776.00

		4		1710E		Датчик крышки люка		150.00		600.00		270.00		1080.00

		4		1710E-CK		Набор соединителей		17.00		68.00		30.60		122.40

		1		EL-CABLE-4		Набор кабелей		440.00		440.00		792.00		792.00

														16353.20
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